Jaga Wandthermostat - JRT-100 TW (weiss)  oder TB (schwarz)
für Unterputzmontage
· Automatisches Thermostat für
· 2-Rohr: heizen/kühlen
· 4-Rohr: heizen/kühlen oder automatisch
· Ventilatorgeschwindigkeit: 4V/6V/10V oder auto
· Versorgungsspannung 24 VDC
· Steuersignal Ausgang/Ausgänge 0 - 10VDC
· 1 Uhrenthermostat pro Raum
· Programmierbare Zeitzonen
· LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
· Schutzgrad: IP30
· LCD-Touchscreen mit Hintergrundbeleuchtung
· Steuerung über WIFI (Smartphone-App)
· programmierbare Zeitzonen - 7 Tage (1-7)
· Thermostat in einer Unterputzdose montiert
· Lochabstand 6 cm
· Mindesttiefe 4.5 cm
· Innenmaße 5x5 cm oder Ø 6 cm
